**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДИВАН-КРОВАТИ «КОМФОРТ»**

1. **Распаковываем кровать.**
2. **На две боковые спинки кровати вешаем царгу с крючками со стороны высоких ног.**
3. **Устанавливаем две металлические П-образные продольки на металлические рамки спинок кровати. Закрепляем болтами М8.**
4. **Устанавливаем задние ограждения (3шт.). Дуга устанавливается сверху. Закрепляем ограждения евровинтами L-70мм (12шт.). Верхний каркас собран.**
5. **Собираем нижний каркас. Берем две короткие поперечные металлические планки. Закрепляем их на механизмах подъема болтами M6\*35 (4шт.)**
6. **Две металлические продольки крепим к механизмам подъема так, чтобы продолька с 8-ю отверстиями диаметром 8мм. располагалась со стороны двойного колеса.**
7. **Скрепляем их с механизмом подъема болтами M8 (4шт.).**
8. **Широкую царгу с рисунком и ножками устанавливаем на механизм подъема. Используем болты М8\*35. Устанавливаем их в отверстия царги и пазовые отверстия механизма подъема. Фиксируем 4-мя саморезами L-25мм.**
9. **Со стороны двойного колеса устанавливаем телескопическую трубу, для чего используем оси колес. Фиксируем через просверленные отверстия саморезами с пресс-шайбой.**
10. **Раскладываем фанерное основание (4шт.). Крепим болтами М6-(8шт.). Нижний каркас собран.**
11. **Собираем верхний и нижний каркас- заводим двойные металлические колесики в металлические рамки спинок кровати. После того,как собрали каркасы, к передним ногам спинок прикрепляем два деревянных брусочка, чтобы зафиксировать нижний каркас в направляющих.**
12. **К нижнему каркасу крепим петлю из тесьмы.**
13. **Проверяем работу механизма.**