**Инструкция по сборке тумбы Эрика2 и Берта2**

1.Берем две боковины тумбочки:

-Прикручиваем **направляющие -2шт.** по разметке **саморезами 3,5х16 (желтыми) – 4шт.,** смещая от лицевой стороны на 2мм

Прикручиваем полку **евровинтами-4шт.**

-В нижней части боковины прикручиваем две планки (55х25). Закручиваем **евровинты -4шт.**

-К нижней поперечной планке **саморезами L-41мм (2шт.)**, прикручиваем порог, утопив его внутрь на 2-3мм;

-Крепим 4 полоза по низу боковин тумбочки **гвоздями (8шт.).**

2.Сборка ящика.

-Производим сборку 3-х сторон ящика **саморезами L-41** , совмещая пазы.

-Устанавливаем дно ящика в пазы.

-Крепим 4-ую сторону ящика **саморезами L-41**

-Устанавливаем направляющие по низу ящика, предварительно засверлив по разметке сверлом ø2-2,5мм. Закрепляем **саморезами L-25мм**

-Устанавливаем ящики в тумбочку. К фасаду крепим **ручку.**

-Прикручиваем фасад к ящику.

-Фасады крепим к ящику **саморезами L-32мм**  по просверленным отверстиям.

-Устанавливаем столешницу,для чего,переврачиваем ее и прикручиваем **уголки 3,5\*16**-**4шт.** Затем,равномерно разместив тумбу по столешнице,прикручиваем **саморезами L-41 (4шт.)** к уголкам, отступая от боковых поверхностей тумбочки примерно 15мм, а от задней поверхности 30мм.

-По задней поверхности крепим оргалит **гвоздями (7шт)**

-Евровинты закрываем заглушками **(8шт)**.