**Инструкция по сборке тумбы Марта и Марта2**

1.Берем две боковины тумбочки:

-Прикручиваем **направляющие -4шт.** по разметке **саморезами 3,5х16 (желтыми) – 8шт.,** смещая от лицевой стороны на 2мм

-В нижней части боковины прикручиваем две планки (55х25). Закручиваем **евровинты -4шт.**

-В верхней части боковины прикручиваем две планки (30х25). Перед тем как закрепить планки, через отверстия сверлом ø 5мм., засверливаем торцы планок. Закручиваем **евровинты -4шт.**

-К нижней поперечной планке **саморезами L-41мм (2шт.)**, прикручиваем порог, утопив его внутрь на 2-3мм;

-Крепим 4 полоза по низу боковин тумбочки **гвоздями (8шт.).**

2.Сборка ящиков.

-Производим сборку 3-х сторон ящиков **саморезами L-41 (8шт.)**, совмещая пазы.

-Устанавливаем дно ящика в пазы.

-Крепим 4-ую сторону ящиков **саморезами L-41 (8шт.)**

-Устанавливаем направляющие по низу ящиков, предварительно засверлив по разметке сверлом ø2-2,5мм. Закрепляем **саморезами L-25мм (8 шт.)**

-Устанавливаем ящики в тумбочку. К фасадам крепим **ручки-2шт**

-Равномерно распределяем фасады по ящикам. Отступив от верхнего торца тумбочки 5мм.

-Зазор между фасадами ящиков 2-3мм. Фасады крепим к ящикам **саморезами L-32мм (4шт.)** по просверленным отверстиям.

-Устанавливаем столешницу, равномерно её разместив . Отступаем от боковых поверхностей тумбочки примерно 15мм, а от задней поверхности 30мм.

-Крепим изнутри **саморезами L-41 (4шт.)**. По задней поверхности крепим оргалит **гвоздями (7шт)**

-Евровинты закрываем заглушками **(8шт)**.